UNIDAD DE FOTOTERAPIA UV PARA MANOS Y PIES (formulario 24062).
Descripción:	Dispositivo de fototerapia indicado para el tratamiento de trastornos cutáneos diagnosticados, tales como, psoriasis, vitíligo y dermatitis atópica (eccema).
Especificaciones Técnicas:	
1. Admite diversos tipos de lámparas, incluyendo UVB de banda estrecha, UVB de banda ancha y UVA. 
2. Permite combinar lámparas en la misma unidad 
3. Lámparas en forma de U que proporcionan la potencia de dos lámparas en el espacio de una, permitiendo tiempos de tratamiento cortos. 
4. Controlador de tratamiento con pantalla táctil fácil de usar que garantice que cada tratamiento se administre de forma segura y eficaz. 
5. Modos de funcionamiento: 
5.1. Modo guiado 
5.2. Modo dosimétrico 
5.3. Modo temporizado 
6. Con carro especialmente diseñado para permitir a los pacientes tratarse las manos y los pies simultáneamente 
7.  Área de tratamiento: 41.9 cm x 45.1 cm (16.5 x 17.75 pulgadas) 
8.  Dimensiones: 
8.1. Ancho: 51.4 cm (20.25 pulgadas) 
8.2. Profundidad: 55.9 cm (22 pulgadas) 
8.3. Peso: 21.8 kg (48 libras) 


ACCESORIOS: 

1. Lámparas UVB de banda estrecha 
2. Lámparas UVB de banda ancha 
3. Lámparas UVA. 
4. Carro o mesa de soporte 
5. Gafas de Protección 
6. Medidor de Luz para lámparas UVA, UVB de banda ancha, UVB de banda estrecha, dependiendo de la selección del tipo de lámpara en el equipo. 
6.1 Tripode

LA UNIDAD EJECUTORA ESPECIFICARÁ LAS DIMENSIONES, LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA. 
Observaciones:
1. Garantía de dos (2) años mínimo en pieza y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción. 
2. Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español, al momento de la entrega. 
3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, que debe incluir lista de partes diagramas eléctricos y/o electrónicos, al momento de la entrega. 
4. Presentar programa de mantenimiento preventivo según recomendaciones del fabricante durante el período de garantía, al momento de la entrega. 
5. Brindar entrenamiento de operación local para los Especialistas y personal usuario a cargo del uso del equipo ocho (8) horas mínimo, al momento de la entrega. 
6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y operación de ocho (8) horas mínimo al personal de Biomédica por personal idóneo certificado por el fabricante, al momento de la entrega. 
7. Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuesto por un período de 7 años mínimo, al momento de la entrega. 
8. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo, no reconstruido al momento de la entrega. 
9. Tiempo de entrega de acuerdo a los requerimientos de la Unidad Ejecutora solicitante.


















UNIDAD PORTÁTIL DE FOTOTERAPIA UV LOCALIZADA EN CUERO CABELLUDO Y ZONAS ESPECÍFICAS (formulario 24064).

Descripción:	Es una lámpara fluorescente portátil que emite luz ultravioleta. para el tratamiento de la psoriasis, el vitíligo y la dermatitis atópica (eccema) en todo tipo de piel (I-VI).

Especificaciones Técnicas:
1.  Compacto, eficaz. Diseñado para el cuero cabelludo y áreas de tratamiento pequeñas. 
2. Diseñado con lámparas de alta intensidad 
3. Opciones de Lámpara: 3.1 UVA 3.2 UVB (banda ancha) 3.3 UVB (banda estrecha) 
4. Con peine aplicador, duradero y fácil de colocar, separa el cabello para una mejor penetración en el cuero cabelludo y, además, sirve como guía de distancia para garantizar tratamientos uniformes. 
5. Con controlador integrado que elimina la necesidad de un temporizador externo e incómodo. 
6. Con 6 modos de funcionamiento: 6.1 Activación mediante código de seguridad 6.2 Registro de hora 6.3 Cuenta atrás 6.4 Modo de espera 6.5 Modo de suspensión 6.6 Modo de recarga de recetas 
7. Área de tratamiento: 2.54 cm x 11.4 cm (1" x 4.5") 
8. Peso total: 0.8 kg (1 lb 12 oz) 
9. Peso del aplicador: 0,1 kg (4 oz) 
10. Dimensiones del dispositivo: 23 cm x 13 cm (9" x 5") 
11. Altura total: 7 cm (2.75") 
12. Dimensiones del aplicador: 21 cm x 5 cm (8.25" x 1.75") 

ACCESORIOS: 
1. Peine aplicador 
2. Lámpara UVA 
3. Lámpara UVB (banda ancha) 
4. Lámpara UVB (banda estrecha) 
5. Gafas de protección 
6. Medidor de Luz para lámparas UVA, UVB de banda ancha, UVB de banda estrecha, dependiendo de la selección del tipo de lámpara en el equipo. 
6.1 Tripode


LA UNIDAD EJECUTORA ESPECIFICARÁ, LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA. 
Observaciones: 
1. Garantía de dos (2) años mínimo en pieza y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción. 
2. Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español, al momento de la entrega. 
3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, que debe incluir lista de partes diagramas eléctricos y/o electrónicos, al momento de la entrega. 
4. Presentar programa de mantenimiento preventivo según recomendaciones del fabricante durante el período de garantía, al momento de la entrega. 
5. Brindar entrenamiento de operación local para los Especialistas y personal usuario a cargo del uso del equipo ocho (8) horas mínimo, al momento de la entrega. 
6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y operación de ocho (8) horas mínimo al personal de Biomédica por personal idóneo certificado por el fabricante, al momento de la entrega. 
7. Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuesto por un período de 7 años mínimo, al momento de la entrega. 
8. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo, no reconstruido al momento de la entrega. 
9. Tiempo de entrega de acuerdo a los requerimientos de la Unidad Ejecutora solicitante.
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