Pinzas bipolares de tenaza angulada (formulario 23706) 

Descripción: Pinzas bipolares de tenaza angulada para cirugía de mínima invasión, disección y coagulación de tejido,
Especificaciones:

1. Recubrimiento aislante de seguridad. 
2. Guía integrada para cierre. 
3. Puntas de plata antiadherentes. 
4. Conector de 2 pines estilo EE.UU. 
5. Mango ergonómico de 110 cm. 
6. Puntas ultra delgadas para visualización. 
7. Tenazas anguladas para evitar obstrucción visual. 
Modelos 
1. Rectas 
  1.1 Diámetros de punta: 
    1.1.1.  0.3 mm. 
    1.1.2.  0.6 mm. 
    1.1.3.  1.0 mm. 
  1.2 Dimensiones (longitud total / longitud de trabajo): 
    1.2.1.  140 mm / 30 mm 1.2.2 165 mm / 55 mm. 
2. Bayonetadas:

  2.1 Diámetros de punta: 
    2.1.1.  0.3 mm. 
    2.1.2.  0.6 mm. 
    2.1.3.  1.0 mm. 
    2.1.4.  2.0 mm. 
  2.2 Dimensiones (longitud total / longitud de trabajo): 
     2.2.1.  165 mm / 55 mm. 
     2.2.2.  185 mm / 75 mm.

     2.2.3.  210 mm / 100 mm.

     2.2.4.  235 mm / 125 mm 
     2.2.5.  260 mm / 150 mm 
3. Bayonetadas con Ángulo Superior 
  3.1 Diámetro de punta disponible: 
    3.1.1 0.6 mm 
  3.2 Dimensiones (longitud total / longitud de trabajo): 
   3.2.1.  210 mm / 100 mm 
   3.2.2.  235 mm / 125 mm 
4. Bipolares MIS 
  4.1 Tenazas anguladas a 90°. 
  4.2 Ángulos de la punta: 
   4.2.1 Punta angulada de 15° .

   4.2.2 Punta angulada de 45°. 
 4.3 Longitudes: 
   4.3.1.  75 mm. 
   4.3.2.  90 mm 4.3.3 105 mm 
5. UltraDelgadas 
  5.1 Dimensión de la punta: 3 mm 
  5.2 Diámetro de las tenazas: 1.7 mm 
  5.3 Tamaños de punta: 
    5.3.1.   0.3 mm x 3 mm.

    5.3.2.  0.6 mm x 3 mm 
   5.4.  Longitudes totales: 
     5.4.1.  200 mm 
     5.4.2.  220 mm.

     5.4.3.  240 mm 
 Accesorios 
1.  Anillo de silicona reutilizable (paquete de 10 unidades).
2. Bandejas para esterilización de instrumentos: 
2.1. Material: Acero inoxidable.
2.2. Dimensiones: 
2.2.1. 240 x 340 x 52 mm (para 10 instrumentos) 
2.2.2. 6.2.2.2 70 x 290 x 60 mm (para 6 instrumentos) 
3. Cables de conexión a la pinza: 
3.1. Tipos: 
3.1.1. pines Angulados.
3.1.2. pines Standard 
3.2. Longitudes: 
3.2.1. 1 3 m 
3.2.2. 2 5 m 
3.3. Cables de conexión al generador: 
3.3.1. Tipos: 
3.3.1.1. Banana.
3.3.1.2. Valleylab 
3.3.2. Longitudes: 
3.3.2.1. 3 m.
3.3.2.2. 5 m 
LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ, SEGÚN REQUERIMIENTO, EL MODELO DE INSTRUMENTO A UTILIZAR (RECTA, BAYONETADA, BAYONETADA CON ÁNGULO SUPERIOR, BIPOLAR MIS O ULTRA DELGADA), EL DIÁMETRO DE LA PUNTA, EL ÁNGULO DE LA PUNTA, LA LONGITUD TOTAL Y DE TRABAJO DEL INSTRUMENTO, CABLES DE CONEXIÓN A LA PINZA Y AL GENERADOR, BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS Y ANILLOS DE SILICONA.
Observaciones:

1. Garantía mínima de 5 años.

2. Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

3. Debe traer impreso y visible fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante, país de origen.

4. Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

5. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.
Tipo de producto: Instrumental Medicoquirúrgico y Odontológico- Dispositivos Médicos
Clase de riesgo: B
Nivel de atención: 

CT o CVT: Si

Especialidad: Neurocirugía
Presentación: Por unidad
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