EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DEL TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADA (TCA) (formulario 23059).

Descripción: Equipo para la medición del tiempo de coagulación activado (TCA) con monitoreo gráfico del progreso de formación del coágulo.

Especificaciones:

1. Cronometra tiempo real de coagulación.
2. Pantalla táctil a color.
3. Con indicador de temperatura
4. Capacidad de memoria de 2000 resultados.
5. Con capacidad de transferencia de resultados a LIS o HIS, o a un medio externo.
6. Resultados reportados en segundos con progresión graficada del coágulo.
7. Batería con duración de 8 horas de funcionamiento.
8. Con alertas de batería baja.

Accesorios:

1. Sistema de control de calidad electrónico externo.
2. Control electrónico de calidad interno.

Consumibles:

1. Tubos de ensayo con diatomeas purificadas (celite) como activador.
2. Kit de Control de Calidad Líquido de 2 niveles.

Observaciones: MANTENER CADENA DE FRÍO