ARMARIO PARA ALMACENAMIENTO DE ENDOSCOPIOS, formulario 24130
Descripción: Armario de almacenamiento y secado con condiciones higiénicas seguras para endoscopios flexibles que, tras haber sido limpiados y desinfectados minuciosamente, se almacenan colgados en un entorno libre de polvo, sin riesgo de contaminación y con un flujo constante de aire filtrado.
Especificaciones:

1. Cámara de almacenamiento endoscópica 
2. Pantalla táctil y panel de control 
3. Interruptor de parada de emergencia 
4. Soportes extensibles para endoscopios 
5. Interruptor de encendido y apagado. 
6. Funciones de configuración de usuario, endoscopios, tiempos del sistema e idioma. 
7. Capacidad de endoscopios y dimensiones: 
7.1. Unidad de 4 canales: 891 x 2100 x 420 mm.

7.2. Unidad de 8 canales: 1360 x 2100 x 420 mm 
7.3. Unidad de 16 canales : 2359 x 2100 x 420 mm
8. Peso: 
8.1. Unidad de 4 canales: 126 kg 
8.2. Unidad de 8 canales: 250 kg 
8.3. Unidad de 16 canales: 420 kg 
Accesorios: 
1. Impresora 
2. Rollo de etiquetas 
3. Escáner para entrada de datos 
4. Tubos de conexión 
5.  Filtros estériles
Observaciones sugeridas para el pliego de cargo:

1. Garantía de 5 años a partir de la fecha de entrega. 

2. Traer impreso y visible: marca de fábrica, número de lote, país de origen, fecha de manufactura. 

3. El mueble tiene que ser nuevo no reconstruido 

4. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.
Tipo de producto: Equipo y Mobiliario Medicoquirúrgico- Dispositivos Médicos

Clase de riesgo: A
Nivel de atención: 3
CT o CVT: Si

Especialidad: 

Presentación: Por unidad
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