Ficha técnica 101441 VIDEO LARINGOSCOPIO CON PANTALLA PARA INTUBACIÓN (formulario 10756)

Descripción: Para intubación. 

Especificaciones: 

1. Conexión de video y cámara a colores con visualización total o completa de la vía aérea en la pantalla. 

2. Que soporte la inclusión de cuatro (4) tamaños de hoja de laringoscopio grado de visión laringoscópica (GVL) con ángulo de 60º o mayor tipo MAC.

 3. Iluminación tipo LED

 4. Tamaño de la pantalla:

   4.1. De 7 pulgadas o su equivalente en centímetros. 

   4.2. Con resolución de 800 x 480 pixeles.

Tamaño de la pantalla de 7” (ó su equivalente en centímetros) o mayor, con resolución de 800 x 480 pixeles o más.

 5. Batería recargable. 

   5.1. Con duración de 90 minutos o mayor. 

6. Indicador de carga de la batería. 

7. Mecanismo de antiempañado de la cámara. 

8. Capacidad de almacenaje de video e imágenes en tarjeta de memoria. 

9. Formato de almacenaje de video e imágenes JPEG, MPEG. 

10. Balance de blanco. 

Formato de almacenaje de video e imágenes en JPEG, MPEG o MPEG-4.

11. Alimentación eléctrica 120V+/-10%/60 Hz.
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