Ficha técnica 106450 CATETER BALON NO COMPLACIENTE DE ALTA PRESION PARA VALVULOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTANEA CARDIACA Y PULMONAR (formulario 10825)
Descripción: Catéter balón para valvuloplastia transluminal percutánea y pre-dilatación en procedimientos transcateter de reemplazo de válvula cardiaca y pulmonar.
Especificaciones:

1. Balón con o sin cintura pre-formada en el centro.

2. Material del balón: nylon 12. 
Material del balón: nylon
3. Diámetro del balón entre 4 mm y 30 mm. 
 Diámetro del balón entre 4 mm y 35 mm.
4. Longitud de balón entre 2 cm y 6 cm.
5. Compatible con introductor 14 Fr o menor.
Compatible con introductor 16 Fr o menor
6. Catéter de trabajo con longitud entre 100 cm y 120 cm.
Catéter de trabajo con longitud entre 70 cm y 120 cm.
7. Compatible con alambre guía de 0.018” y 0.035”. 
Compatible con alambre guía de 0.018” y 0.038”.
8. Marcas radiopacas que designen los extremos.
9. Balón con pliegues entre 3 y 8. 
Eliminar punto

10. Presión nominal entre 2.0 atm y 3.0 atm.
11. Presión de ruptura entre 3.0 atm y 5.0 atm
12. Estéril.
13. De un solo uso. 
Observaciones:

1. Empaque individual.

2. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 
3. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.
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