PLATAFORMA PARA CIRUGIA ABIERTA DE BAYPASS ARTERIA CORONARIA, formulario 24051
Descripción: Para ser utilizada en cirugía cardiovascular de bypass de arteria coronaria por abordaje abierto.
Especificaciones:

1. Un (1) separador esternal COEUTIL, apertura máxima 230mm, longitud de los brazos 170mm. Con Valvas:
2. Dos (2 ) valvas con 3 ganchos agudos, ancho de 20mm y longitud; 1 valva de 23 mm y 1 valva de 28mm . 
3. Una (1) valva en forma de "U" ancho 100m, profundidad 25mm. 
4. Un (1) par de valvas de 97mm de ancho x 30mm de profundidad, 
5. Un (1) par de valvas de 97mm de ancho x 40mm de profundidad, 
6. Un (1) par de valvas de 97mm de ancho x 50mm de profundidad.
7. Una (1) Pinza de disección De Bakey atraumática, de 1.5mm de ancho, longitud 240mm, presión 200g 
8. Una (1) pinzas de disección DeBakey atraumática, de 240 mm de longitud, angulada en 60°, punta de 2 x 10 mm, 200 g de presión.
9. Una (1) micro pinza de disección, longitud de 205 mm, con plataforma, presión de 180 g, 1 x 2 dientes, recta, punta de 0.5 x 6 mm.
10. Una (1) tijera tipo Stevens, curva, de 230 mm. 
11. Una (1) tijera vascular Diethrich-Potts, angulada en 45°, longitud de 180 mm. 
12. Una (1) pinza DeBakey Morris, longitud de 215 mm.
13. Una (1) pinza DeBakey Morris, longitud de 260 mm. 
14. Una (1) Cánula de aspiración mínimamente invasiva, longitud de 260 mm, curva 
15. Un (1) Dilatador vascular con memoria de forma, de 170 mm de longitud, diámetro de 1.5 mm.
16. Un (1) Dilatador vascular con memoria de forma, de 170 mm de longitud, diámetro de 2 mm 
17. Cuatro (4) pinza tipo bulldog, reca, boca estriada, longitud de 40 mm, presión de 250 g.
18. Cuatro (4) pinza Bulldog De Bakey curva de 5.5cm 
19. Una (1) cánula de aspiración tipo Frazier, con control manual de la aspiración, diámetro de 05 Fr.
20. Un (1) retractor de 3 x 3 ganchos, longitud de 35 mm, apertura de 30 mm. 
21. Un (1) retractor de 3 x 3 ganchos, longitud de 45 mm, apertura de 35 mm. 
22. Una (1) micro pinza de disección supergrip, con plataforma, de 180 mm, punta de 0.4 x 7 mm, recta, 180 g de presión.
23. Un a(1) micro pinza de disección supergrip, con plataforma, de 210 mm, punta de 0.4 x 7 mm, recta, 180 g de presión 
24. Una (1) micro pinza de disección supergrip, con plataforma, de 180 mm, punta de 0.4 x 7 mm, curva, 180 g de presión 
25. Una (1) micro pinza de disección supergrip, con plataforma, de 210 mm, punta de 0.4 x 7 mm, curva, 180 g de presión.
26. Una (1) micro tijera tipo Jacobson, mango redondo, hojas de 7 mm, angulada en 25°, longitud de 210 mm 
27. Una (1) micro tijera tipo Jacobson, mango redondo, lamas de 7 mm, angulada en 45°, longitud de 210 mm 
28. Una (1) micro tijera tipo Jacobson, mango redondo, lamas de 7 mm, angulada en 60°, longitud de 210 mm 
29. Una (1) micro tijera tipo Jacobson, mango redondo, lamas de 7 mm, angulada en 90°, longitud de 210 mm.
30. Una (1) micro tijera tipo Jacobson, mango redondo, lamas de 7 mm, angulada en 125°, longitud de 210 mm.
31. Dos (2) micro porta agujas supergrip, de 180 mm de longitud, ancho de 0.5mm.
32. Dos (2) micro porta agujas supergrip, de 205 mm de longitud, ancho de 0.5mm. 
33. Dos (2) micro porta agujas supergrip, de 180 mm de longitud, ancho de 0.8mm.
34. Dos (2) micro porta agujas supergrip, de 210 mm de longitud, ancho de 0.8mm 
35. Un (1) gancho con angulo de 90º, longitud de 210mm, diámetro de punta 0.5mm.
36. Un (1) gancho con angulo de 90º, longitud de 300 mm, diámetro de punta 0.5mm 
37. Una (1) pinzas Satinsky DeBakey de 265 mm de longitud.
38. Una (1) micropinzas DeBakey Supergrip, recta, longitud de 180mm, mandíbula de 1.3 mm
39. Una (1) micropinzas DeBakey Supergrip, recta, longitud de 210 mm, mandíbula de 1.3 mm 
40. Dos (2) microportagujas Supergrip de boca lisa, ancho de 1 mm, de 180 mm 
41. Dos (2) microportagujas Supergrip de boca lisa, ancho de 1 mm, de 205 mm 
42. Una (1) pinza para cerclaje con carburo de tungsteno, de 180 mm.
43. Una (1) pinza para cortar alambre de 240 mm, diámetro de 2.5 mm.
44. Una (1) bandeja para kit de baypass.
45. Dos (2) bandeja perforada con tapa articulada y alfombra de silicona 540x240x60mm.
46. Una (1) bandeja perforada con tapa articulada y alfombra de silicona 540x240x80mm.
Observaciones sugeridas para el pliego de cargo:

1. Garantía mínima de 5 años.

2. Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

3. Debe traer impreso y visible fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante, país de origen.

4. Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

5. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

1. Garantía mínima de 5 años. 2. Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica. 3. La institución solicitará los componentes que requiera.
Tipo de producto: Instrumental Medicoquirúrgico y Odontológico- Dispositivos Médicos
Clase de riesgo: A
Nivel de atención: 2
CT o CVT: Si

Especialidad: Cirugía Cardiovascular y Torácica
Presentación: Por unidad

Plataforma para Reparación de Válvula Mitral por técnica Mínimamente Invasiva, formulario 24052
Descripción: Para ser utilizado en cirugía cardiovascular de reparación de válvula mitral por abordaje mínimamente invasivo.
Especificaciones:

1. Un (1) retractor Obadia 3D, con tres hojas.
2. Una (1) hoja para retractor Obadia de 40 x 50 mm.
3. Una (1) hoja para retractor Obadia de 40 x 60 mm.
4. Una (1) hoja para retractor Obadia de 40 x 70 mm.
5. Una (1) hoja flexible para retractor Obadia de 94 mm 
6. Una (1) pinza para manejar hoja flexible para retractor Obadia, longitud de 360 mm 
7. Una (1) pinza para colocar valvas, longitud de 240 mm.
8. Un (1) retractor Obadia en C, tamaño 190 x 250 mm, apertura máxima de 70 mm 
9. Un (1) par de Valvas para retractor obadía en C, 70 x 30 mm 
10. Un (1) retractor Beckmann Cone, de longitud total de 210mm. con 3 x4 ganchos romos de 16mm de profundidad 
11. Una (1) pinza para tejido DeBakey atraumática, de 160 mm, mandibula de 2 mm, 120 g de presión.
12. Una (1) tijeras Prestige Ultracut Metzenbaum, de 180 mm, curva.
13. Una 1 cánula de aspiración mínimamente invasiva, longitud de 330 mm, ancho de 8 mm 
14. Una (1) pinza de disección mínimamente invasiva, punta tipo DeBakey diámetro de 5mm, longitud de 360 mm 
15. Una (1) pinza de disección mínimamente invasiva, boca serrada, recta, diámetro de 5mm, longitud de 360 mm 
16. Una (1) tijera curva robusta, longitud de 360 mm diámetro de 5 mm y 7 mm.
17. Una (1) tijera muy curva robusta, longitud de 360 mm diámetro de 5 mm y 7 mm 
18. Dos (2) porta agujas recto de carburo de tungsteno, longitud de 360 mm, diámetro de 5 y 6 mm 
19. Dos (2) porta agujas curvo de carburo de tungsteno, longitud de 360 mm, diámetro de 5 y 6 mm.
20. Un (1) empuja-nudos tipo Obadia, recto, de 350 mm de longitud fija.
21. Un (1) gancho para sutura, de 280 mm, diámetro de 2.5 mm 
22. Un (1) recuperador de aguja, puntamagnética, de 280 mm de longitud fija 
23. Un (1) mango de bisturí mínimamente invasivo.
24. Un (1) separador Bouchot, de uso corto, de 36 mm de diámetro 
25. Un (1) separador Bouchot, de uso corto, de 40 mm de diámetro.
26. Un (1) separador Bouchot, de uso corto, de 44 mm de diámetro. 
27. Un (1) separador Bouchot, de uso corto, de 48 mm de diámetro.
28. Un (1) gancho Obadia, longitud fija de 300 mm, con punta esférica, 90°.
29. Un (1) gancho Obadia doble con mango corredero de 330 mm, 1 Plantillas para sutura, con graduación láser 
30. Una (1) tijera Satinsky Doble Angulo Longitud 245mm
31. Una (1) pinza transtorácica Chitwood Debakey, con 2x3 dientes, longitud de boca de 80 m, longitud total de 320 mm 
32. Una (1) pinza para pasar tubos, de 240 mm, con cremallera. 
33. Una (1) canasta con malla fina con tapa 80x80x34mm.
34. Una (1) bandeja de 540 x 253 x 70mm 1 Bandeja de 540 x 253 x 70mm.
Observaciones sugeridas para el pliego de cargo:

1. Garantía mínima de 5 años.
2. Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.
3. Debe traer impreso y visible fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante, país de origen.
4. Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.
5. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

1. Garantía mínima de 5 años. 2. Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica. 3. La institución solicitará los componentes que requiera.
Tipo de producto: Instrumental Medicoquirúrgico y Odontológico- Dispositivos Médicos

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 2

CT o CVT: Si

Especialidad: Cirugía Cardiovascular y Torácica

Presentación: Por unidad

PLATAFORMA TORACOTOMÍA VIDEO ASISTIDA MULTI PORTAL, formulario 24053
Descripción: Plataforma para cirugía cardiovascular para la realización de toracotomía video asistida multi portal.
Especificaciones:

1. Trocar para toracoscopia desechable, antigoteo, diámetro 12mm, largo 70mm, caja por 5 unidades 
2. Una (1) pinza para ganglio linfático, 6 x 11mm curva a la izquierda, oblonga, longitud total 330mm, diámetro de 5mm, con rachet.
3. Una (1) pinza para ganglio linfático, 6 x 11mm recta , oblonga, longitud total 330mmmm, diámetro de 5mm, con rachet.
4. Una (1) pinza de Disección, estriada, curva a la izquierda, longitud total 340mm, diámetro 7mm, sin rachet.
5. Una (1) pinza de disección DEBAKEY COOLEY con anulo de 90º, longitud total 340mm, diámetro 7mm, sin rachet.
6. Una (1) pinza de disección Snake, curva a la izquierda, largo total 340mm, diámetro 5mm, sin rachet 
7. Una (1) tijera, curva a la izquierda, hojas de 35mm, longitud total de 290mm, diámetro de 10mm 
8. Una (1) tijera, curva a la izquierda, hojas de 35mm, longitud total de 420mm, diámetro de 10mm.
9. Una (1) pinza Harken, mandíbula curva DEBakey de 95mm, longitud total 355mm, diámetro 10mm, sin rachet 
10. Una (1) pinza Duval, curva a la izquierda, mandíbula triangular de 15mm de ancho, longitud total 340mm, diámetro 10mm, sin rachet 
11. Una (1) pinza Duval, curva a la izquierda, mandíbula triangular de 25mm de ancho, longitud total 340mm, diámetro 10mm, sin rachet.
12. Una (1) pinza Foerster mandíbula oval de 12mm, curva a la izquierda, longitud total 340mm, diámetro 7mm, con rachet 
13. Una (1) pinza Foerster mandíbula oval de 20mm , curva a la izquierda, longitud total 340mm, diámetro 7mm, con rachet 
14. Una (1) pinza Dàmico, mandíbula DeBakey de 110mm, curva a la izquierda, longitud total 370mm, diámetro 10mm, con rachet 
15. Una (1) portaaguja recto, boca de carburo de tungsteno, para sutura 2-0, longitud total 340mm, diámetro 7mm, con rachet 
16. Un (1) portaaguja recto, boca de carburo de tungsteno, para sutura 2-0, longitud total 340mm, diámetro 10mm, con rachet 
17. Un (1) tubo de succión curvo, longitud total 360mm, diámetro 7.5mm 
18. Un (1) tubo de succión recto, longitud total 455mm, diámetro 5mm 
19. Dos (2) bandeja para esterilizar, con tapa articulada y soporte para instrumental
Observaciones sugeridas para el pliego de cargo:

1. Garantía mínima de 5 años.

2. Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

3. Debe traer impreso y visible fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante, país de origen.

4. Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

5. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

1. Garantía mínima de 5 años. 2. Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica. 3. La institución solicitará los componentes que requiera.
Tipo de producto: Instrumental Medicoquirúrgico y Odontológico- Dispositivos Médicos

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 2

CT o CVT: Si

Especialidad: Cirugía Cardiovascular y Torácica

Presentación: Por unidad

KIT INTRODUCTOR VASCULAR HEMOSTÁTICO, formulario 23935

Descripción: Plataforma para cirugía cardiovascular para la realización de toracotomía video asistida multi portal.
Especificaciones:

1. Introductor de malla metálica de tres capas:
1.1. Transición cónica suave. 
1.2. Con revestimiento hidrofílico distal. 
1.3. Tamaños: desde 4FR hasta 14FR. 
1.4. Longitudes: 7cm, 11cm, 15cm, 25 cm 
2. Con válvula hemostática con llave de paso de 3 vías. 
3. Incluye dilatador. 
4. Con o sin punta marcadora.
5. Compatible con guías metálica o hidrofílica de: 0.025”, 0.035”, 0.038”.
6. Formas de la punta: en J, recta, angulada, 3mm J.
7. Con aguja introductora de: 18G, 20G, o IV cánula de 22G. 
8. Bisturí de acero inoxidable
8.1.  Tamaño de la hoja:11P.
9. Estéril 
10. De un solo uso.
Observaciones sugeridas para el pliego de cargo:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos Medicoquirúrgicos- Dispositivos Médicos
Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 2

CT o CVT: Si

Especialidad: Cirugía Cardiovascular y Torácica

Presentación: Por unidad
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