1. ENDOPRÓTESIS VASCULAR RAMIFICADA DE AORTA TORÁCICA, formulario 24077.
Descripción: Endoprótesis vascular autoexpandible para reparación endovascular de patologías del cayado aórtico y de la aorta torácica descendente que requieren una zona de anclaje proximal con preservación del flujo hacia un vaso de rama del cayado aórtico.
Especificaciones:
1. Sistema modular 
1.1. Compuesto por: 
1.1.1. Componente aórtico.
1.1.2. Componente de rama lateral.
1.1.3. Extensor aórtico (opcional) 
2. Compuesta de: 
2.1. Politetrafluoroetileno expandido/ propileno fluorado de etileno (ePTFE/FEP):
2.1.1. Apoyada en toda su longitud por una estructura de Nitinol. 
2.1.2. Bandas de oro radiopacas integradas para visualización fluoroscópica. 
2.1.3. El componente de rama lateral incorpora superficie de heparina bioactiva unida covalentemente. 
3. Montada sobre un sistema de implantación por catéter, compatible con guías de 0.035 pulgadas (0.89 mm). 
4. El componente aórtico incorpora un portal interno que permite el sellado y la fijación del componente de rama lateral.
5. Sistema de despliegue controlado mediante vaina de compresión cosida. 
6. Perfil del sistema de implantación: entre 20 Fr y 26 Fr, según el tamaño del componente seleccionado. 
7. Diámetros del componente aórtico: entre 21 mm y 45 mm. 
8. Longitudes del componente aórtico: 10 cm, 15 cm y 20 cm. 
9. Diámetros del componente de rama lateral: entre 8 mm y 20 mm, según el diámetro del vaso diana y del portal interno seleccionado. 
10. Longitud del componente de rama lateral: 6 cm. 
11. El extensor aórtico opcional presenta bandas radiopacas en ambos extremos y vértices de stent parcialmente descubiertos. 
12. Diámetros del extensor aórtico: entre 21 mm y 45 mm. 
13. Longitudes totales del extensor aórtico: entre 3.6 cm y 4.6 cm 
14. Estéril. 
15. De un solo uso. 
ACCESORIOS INCLUIDOS 

1. Vaina introductora del tamaño requerido según el componente seleccionado. 

2. Catéter balón trilobular compatible para modelado y asentamiento de la endoprótesis, según indicación del fabricante.
Observaciones sugeridas para el pliego de cargo:

1. Empaque individual. 

2. Debe traer impreso y visible fecha de fabricación, número de lote y vencimiento visibles. 

3. Fecha de vencimiento no menor de 18 meses. 

4. Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.
Tipo de producto: Material e Insumos Medicoquirúrgicos- Dispositivos Médicos
Clase de riesgo: D
Nivel de atención: 3
CT o CVT: Si

Especialidad: Cirugía Cardiovascular.
Presentación: Por unidad
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