· SISTEMA DE PLACAS PARA FIJACION TORACICA (formulario 24120)
Descripción: Está indicado para su uso en la estabilización y fijación rígida de fracturas en la pared torácica, incluyendo procedimientos quirúrgicos reconstructivos esternales, traumatismos o osteotomías planificadas. El sistema puede ser utilizado en hueso normal y deteriorado para promover la unión.
Especificaciones:

1. Material: 

1.1 Titanio Comercialmente Puro.

1.2 Aleación Titanio 6Al 4V. 

                            2. Diseño del implante.

                                   2.1 Preformado en dos planos para ajustarse a la forma anatómica de las costillas.
                                    2.2. Radio de Curvatura fuera del plano 20cm.

                                    2.3. Radio de Curvatura en el plano de 30cm.

                                    2.4. Avellanado profundo de agujero roscado. 

                           3. Tamaños:

                                    3.1. Placa Recta de 8 orificios.

                                    3.2. Placa Pre contorneada de 12 orificios. 

                                    3.3. Placa Pre contorneada de 16 orificios. 

                                    3.4. Placa Pre contorneada de 24 orificios. 

                           4.Tornillos:

                                    4.1. Tornillos Bloqueados Autoperforantes (Verde), con los     siguientes tamaños: 
                                    4.2. 2.4 x 7mm 
                                    4.3. 2.4 x 8mm 
                                    4.4. 2.4 x 10mm
                                    4.5. 2.4 x 12mm 
                                    4.6. 2.4 x 14mm 
                                    4.7. 2.4 x 16mm 
                                    4.8. Tornillos Autoperforantes (Plateados), con los siguientes   tamaños: 
                                          4.8.1 2.4 x 7mm 4.10. 
                                          4.8.2 2.4 x 8mm 4.11. 
                                          4.8.3 2.4 x 10mm 4.12. 
                                          4.8.4 2.4 x 12mm 2.4 x 14mm 
                                          4.8.5 2.4 x 16mm 4.14. 
                                    4.9 Tornillos de Rescate (Morado), de los siguientes tamaños: 
                                          4.9.1 2.7 x 7mm 4.16. 
                                          4.9.2 2.7 x 8mm 4.17.
                                          4.9.3 2.7 x 10mm 
                                          4.9.4 2.7 x 12mm
                                          4.9.5. 2.7 x 14mm 
                                          4.9.6 2.7 x 16mm 

                            5. De un solo uso

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS COMPONENTES Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICALA 

                  Observaciones: 

                     1.Un (1) ejemplar del catálogo y/o instructivo en español. 
2.El proveedor se compromete a ofrecer el apoyo técnico y docente necesario para el conocimiento adecuado del sistema por parte del personal médico y el de apoyo quirúrgico, hasta que la institución se sienta satisfecha, para lograr la mejor utilización del sistema
3. Queda a criterio de cada servicio e institución, solicitar un personal de apoyo con conocimiento del instrumental para uso del mismo y su cuidado. 
4.Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización. 
5. La Unidad Ejecutora solicitante, podrá adquirir el Sistema completo o cada uno de sus componentes individualmente, según su necesidad. Manteniendo siempre la compatibilidad de los mismos con el Sistema existente en la unidad ejecutora o institución. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen. 
· SISTEMA DE CIERRE PRIMARIO DE LA PARED TORACICA (formulario 24121)
                  Descripción:  Para su uso en la estabilización y fijación rígida de fracturas en la pared torácica, incluyendo procedimientos quirúrgicos reconstructivos del esternón, traumatismos u osteotomías planificadas. El sistema puede utilizarse tanto huesos normales como en huesos débiles para favorecer la consolidación.
                      Especificaciones: 
1. Material: 
    1.1. Titanio comercialmente puro, ASTM F-67. 
    1.2. Aleación Titanio 6Al 4V, ASTM F-136.
                  2. Diseño del implante 
                      2.1. Placa de doble cara modificables para adaptar a la anatomía del paciente.                         2.2. Placa de 1.6mm para palpabilidad reducida. 
                 3. Tamaños:

                     3.1. Placa en L de 4 agujeros, 100°
                     3.2. Placa cuadrada de 4 agujeros. 
                     3.3. Placa X de 8 agujeros. 
                     3.4. Placa JL de 8 agujeros.
                     3.5. Placa hexagonal de 6 agujeros. 
                     3.6. Placa JL Modificada de 12 Agujeros. 
                     3.7. Placa de escalera de 12 agujeros. 
                     3.8. Placa de escalera ancha de 12 agujeros. 
                     3.9. Placa recta de 8 agujeros. 
                     3.10. Placa recta de 4 agujeros
4.Tornillos:

     4.1. Tornillos bloqueados autoperforantes esponjosos de 2,4 mm de diámetro (Dorado), de los siguientes tamaños: 

             4.1.1. 2.4mm x 8mm

             4.1.2. 2.4mm x 10mm 

             4.1.3. 2.4mm x 12mm 

             4.1.4. 2.4mm x 14mm 

             4.1.5. 2.4mm x 16mm 

             4.1.6. 2.4mm x 18mm 

             4.1.7. 2.4mm x 20mm
  5.Tornillos:

         5.1. Tornillos bloqueados autoperforantes esponjosos de 2,4 mm de diámetro (Dorado), de los siguientes tamaños:
             5.1.1. 2.4mm x 8mm
             5.1.2. 2.4mm x 10mm
             5.1.3. 2.4mm x 12mm 
             5.1.4. 2.4mm x 14mm 
             5.1.5. 2.4mm x 16mm 
             5.1.6. 2.4mm x 18mm 
             5.1.7. 2.4mm x 20mm

    6. De un solo uso.
LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS COMPONENTES Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.
Observaciones:
1. Un (1) ejemplar del catálogo y/o instructivo en español.

2. El proveedor se compromete a ofrecer el apoyo técnico y docente necesario para el conocimiento adecuado del sistema por parte del personal médico y el de apoyo quirúrgico, hasta que la institución se sienta satisfecha, para lograr la mejor utilización del sistema.

3. Queda a criterio de cada servicio e institución, solicitar un personal de apoyo con conocimiento del instrumental para uso del mismo y su cuidado. 

4. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

 5. La Unidad Ejecutora solicitante, podrá adquirir el Sistema completo o cada uno de sus componentes individualmente, según su necesidad. Manteniendo siempre la compatibilidad de los mismos con el Sistema existente en la unidad ejecutora o institución. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen. Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.
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