PINZAS BIPOLARES DE TENAZA ANGULADA, formulario 24057
Descripción: Pinzas bipolares de tenaza angulada para cirugía de mínima invasión, disección y coagulación de tejido.
Especificaciones:

1. Recubrimiento aislante de seguridad. 
2. Guía integrada para cierre. 
3. Puntas de plata antiadherentes. 
4. Conector de 2 pines estilo EE.UU. 
5. Mango ergonómico de 110 cm. 
6. Puntas ultra delgadas para visualización. 
7. Tenazas anguladas para evitar obstrucción visual. 
Modelos:

1. Rectas: 
1.1 Diámetros de punta: 
1.1.1 0.3 mm 
1.1.2 0.6 mm 
1.1.3 1.0 mm 
1.2 Dimensiones (longitud total / longitud de trabajo): 
1.2.1 140 mm / 30 mm 1.2.2 165 mm / 55 mm 
2. Bayonetadas 
2.1 Diámetros de punta: 
2.1.1 0.3 mm 
2.1.2 0.6 mm 
2.1.3 1.0 mm 
2.1.4 2.0 mm 
2.2 Dimensiones (longitud total / longitud de trabajo): 
2.2.1 165 mm / 55 mm 
2.2.2 185 mm / 75 mm 
2.2.3 210 mm / 100 mm 
2.2.4 235 mm / 125 mm 
2.2.5 260 mm / 150 mm 
3. Bayonetadas con Ángulo Superior 
3.1 Diámetro de punta disponible: 
3.1.1 0.6 mm 
3.2 Dimensiones (longitud total / longitud de trabajo): 
3.2.1 210 mm / 100 mm 3.2.2 235 mm / 125 mm 
4. Bipolares MIS 
4.1 Tenazas anguladas a 90°. 
4.2 Ángulos de la punta: 
4.2.1 Punta angulada de 15° 
4.2.2 Punta angulada de 45° 
4.3 Longitudes: 
4.3.1 75 mm 4.3.2 90 mm. 
4.3.3 105 mm 
5. Ultra Delgadas 
5.1 Dimensión de la punta: 3 mm. 
5.2 Diámetro de las tenazas: 1.7 mm. 
5.3 Tamaños de punta: 
5.3.1 0.3 mm x 3 mm. 
5.3.2 0.6 mm x 3 mm 
5.4 Longitudes totales: 
5.4.1 200 mm 
5.4.2 220 mm 
5.4.3 240 mm 
 Accesorios 
1. Anillo de silicona reutilizable (paquete de 10 unidades).
2. Bandejas para esterilización de instrumentos: 
2.1. Material: Acero inoxidable 
2.2. Dimensiones: 
2.2.1. 240 x 340 x 52 mm (para 10 instrumentos)
2.2.2. 70 x 290 x 60 mm (para 6 instrumentos) 
3 Cables de conexión a la pinza: 
3.1. Tipos: 
3.1.1.  2 pines Angulados 
3.1.2.  2 pines Standard 
3.2. Longitudes: 
3.2.1. 3 m 
3.2.2. 5 m 
4. Cables de conexión al generador:
4.1. Tipos: 
4.1.1. Banana 
4.1.2. Valleylab 
4.2. Longitudes: 
4.2.1. 3 m 
4.2.2. 5 m 
LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ, SEGÚN REQUERIMIENTO, EL MODELO DE INSTRUMENTO A UTILIZAR (RECTA, BAYONETADA, BAYONETADA CON ÁNGULO SUPERIOR, BIPOLAR MIS O ULTRA DELGADA), EL DIÁMETRO DE LA PUNTA, EL ÁNGULO DE LA PUNTA, LA LONGITUD TOTAL Y DE TRABAJO DEL INSTRUMENTO, CABLES DE CONEXIÓN A LA PINZA Y AL GENERADOR, BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS Y/O ANILLOS DE SILICONA.
Observaciones sugeridas para el pliego de cargo:

1. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.
Tipo de producto: Equipo y Mobiliario Medicoquirúrgico- Dispositivos Médicos

Clase de riesgo: 

Nivel de atención: 3
CT o CVT: Si

Especialidad: Neurocirugía
Presentación: Por unidad
SISTEMA DE NEUROENDOSCOPIA DIGITAL DE ALTA DEFINICIÓN, formulario 24059
Descripción: 
Para la visualización avanzada de ventrículos y estructuras dentro del cerebro durante procedimientos quirúrgicos neurológicos, diagnósticos y/o terapéuticos.
Especificaciones:

1. Módulo de control digital 
1.1 Dimensiones (L x W x H): 20.40 cm x 12.90 cm x 5.03 cm (8.03” x 5.08” x 1.98”) 
1.2 Peso: 1.00 kg (2.21 lb) 
2. Conectores y Componentes 
2.1 Procesador de cámara 
2.2 Sistema de iluminación LED 
2.3 Adaptador de corriente de grado médico 
2.4 Conector de imagen del endoscopio neurológico.

2.5 Receptáculo del conector de imagen 
2.6 Botón de control de iluminación – Incremento 
2.7 Botón de control de iluminación – Disminución 
2.8 Indicador de nivel de iluminación 
2.9 Botón de inicialización / reinicio del sistema 
2.10 Botón de balance de blancos 
2.11 Salida HDMI
2.12 Botón de encendido / apagado 
2.13 Entrada para adaptador de corriente externa 
3. Instrucciones de configuración 
3.1 Código QR para IFU y video de configuración 
4. Cables 
4.1 Cable HDMI a HDMI (Largo del cable: 16’) 
4.2 Cable HDMI a DVI (Largo del cable: 16’) 
4.3 Cable de alimentación eléctrica con enchufe de pared (12V, 1A) (Largo del cable: 6’) 
Accesorios 
1. Endoscopio Cerebral: 
1.1. Diámetro: 1.1 mm.

1.2 Longitud de trabajo: 15.50 cm (6.10") a 19.00 cm (7.48") 
1.3 Diámetro exterior del tubo: 0.114 cm (0.045") 
1.4 Longitud total: 24.9 cm (98.0") 
1.5 Campo de visión: 120° 
1.6 Ángulo de visión: 0° 
1.7 Resolución de 160,000 pixeles (400 x 400 píxeles) 
1.8 Con cámara en la punta distal 
1.9 Fuente de luz LED integrada 
1.10 Canal de irrigación integrado 
1.11 Compatible con el módulo de control digital.

1.12 Extremo proximal del endoscopio con dos conexiones 
1.13 Conector para acoplarse al módulo de control digital 
1.14 Canal de irrigación con conector hembra Luer-lock 
1.15 Estéril 
1.16 De un solo uso 
2. Endoscopio Cerebral con canal de trabajo integrado: 
2.1 Diámetro exterior: 4.2 mm 
2.2 Longitudes de trabajo: 13.00 cm (5.12") o 21.6 cm (8.50”) 
2.3 Longitud del instrumento endoscópico: 17.2 cm (6.78”) o 25.8 cm (10.12”) 
2.4 Diámetro interno del canal de trabajo: 0.211 cm (0.083”) 
2.5 Diámetro externo del canal de trabajo: 0.419 cm (0.165”) o 0.350 cm (0.138") 
2.6 Longitud total: 280.0 cm (110.0") 5.2.7 Campo de visión: 120° 
2.8 Ángulo de visión: 0° 5.2.9 Resolución de 160,000 pixeles (400 x 400 pixeles) 
2.10 Con cámara en la punta distal 5.2.11 Fuente de luz LED integrada 
2.12 Canal de trabajo integrado para instrumental 
2.13 Compatible con el módulo de control digital 
2.14 Extremo proximal del endoscopio con dos conexiones 
2.15 Conector para acoplarse al módulo de control digital 
2.16 Canal de irrigación con conector hembra Luer-lock 
2.17 Estéril 
2.18 De un solo uso 
3 Introductor ventricular: 
3.1 Compuesto por dos partes: camisa y dilatator 
3.2 Longitud de trabajo: 13.46 cm (5.3") 
3.3 Longitud total: 19.81 cm (7.8") 
3.4 Diámetro de la dilatador: 0.472 cm (0.186") 
3.5 Diámetro interno de la camisa: 0.478 cm (0.188") (Tamaño nominal: 14 FR) 
3.6 Diámetro exterior de la camisa: 0.536 cm (0.211") 
3.7 Estéril 
3.8 De un solo uso 
4 Pinza de agarre:

4.1 Diámetro distal: 2 mm.

4.2 Longitud total: 19.7 cm y 28.5 cm 
4.3 Acero inoxidable quirúrgico alemán 1.4021 (Equivalente USA: AISI/SAE 420 SS) 
4.4 Tratado térmicamente a dureza HRC 46 ±4 
4.5 Eje con banda sólida circunferencial
4.6 Punta distal con mordazas dentadas orientadas hacia abajo para sujeción firme de tejido 4.7 Mango tipo tijera con mecanismo de apertura y cierre mecánico.

4.8 Grabado de referencia e identificación 
5 Pinza de copa: 
5.1 Diámetro distal: 2 mm 
5.2 Longitud total: 19.7 cm y 28.5 cm 
5.3 Acero inoxidable quirúrgico alemán 1.4021 (Equivalente USA: AISI/SAE 420 SS) 
5.4 Tratamiento térmico a dureza HRC 46 ±4 
5.5 Eje con banda sólida circunferencial
5.6 Punta distal en forma de copa orientada hacia abajo para corte o recolección de tejido 5.7 Mango tipo tijera con mecanismo de apertura y cierre mecánico 
5.8 Grabado de referencia e identificación 
6 Lápiz Bipolar: 
6.1 Longitud total nominal: 19.7 cm y 30.0 cm 
6.2 Diámetro del electrodo distal: 0.20 cm ± 0.008 cm ( 0.078” ± 0.003”).

6.3 Longitud expuesta del electrodo: 0.41 cm ± 0.051 cm (0.160” ± 0.02”) 
6.4 Espesor del aislante externo: 0.18 cm (0.070”) 
6.5 Ángulo de la punta distal: 10° ± 1° 
6.6 Diámetro interno del conductor: 0.13 cm (0.050”) 
6.7 Conector proximal compatible con generadores electroquirúrgicos bipolares
6.8 Conexión segura a fuente de energía bipolar
6.9 Mango aislado para control 
6.10 Material del conductor interno: metálico 
6.11 Recubrimiento aislante externo 
6.12 Punta distal bipolar angulada 
6.13 Diseño tipo lápiz 
7. Cables de corriente: 
7.1 Cable de alimentación con enchufe de pared (Largo del cable: 10’) 
7.2 Cable adaptador de corriente con enchufe de escritorio (Largo del cable: 6’) 
LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ, SEGÚN REQUERIMIENTO, LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL ENDOSCOPIO CEREBRAL (ESTÁNDAR O CON CANAL DE TRABAJO), PINZAS QUIRÚRGICAS Y LÁPIZ BIPOLAR.
Observaciones sugeridas para el pliego de cargo:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 
2.  Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.
Tipo de producto: Equipo y Mobiliario Medicoquirúrgico- Dispositivos Médicos

Clase de riesgo: 

Nivel de atención: 3

CT o CVT: Si

Especialidad: Neurocirugía
Presentación: Por unidad
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