DISPOSITIVO MANUAL PARA CIERRE DE TEJIDO SUBCUTÁNEO, formulario 23118

Descripción: Para el cierre subcutáneo de incisiones en cirugía abdominal, torácica, ginecológica, ortopédica, urgencias, plástica y reconstructiva.

Especificaciones Técnicas:

El dispositivo manual consta de:

1. Dispositivo tipo pistola:

1.1. Longitud: 160 mm

1.2. Ancho: 150 mm

1.3. Apertura de mandíbulas de 50 mm de ancho.

1.4. Introductor para posicionamiento del dispositivo en la herida.

1.5. Pinzas laterales para sujetar el tejido.

2. Fijador flexible bioabsorbible:

2.1. Peso: 0.006 gramos.

2.2. Largo: 5.3 mm.

2.3. Ancho: 3.6 mm

2.4. Compuesto de Copolímero de ácido poliglicólico/poliláctico.

2.5. Estructura del fijador:

2.5.1. Puente flexible en la parte superior para adaptarse al ancho y grosor de la herida.

2.5.2. Dos (2) puntas laterales huecas con anclas para fijar la dermis.

2.5.2.1. Dimensiones de las puntas:

2.5.2.1.1. Diámetro: 0.88 mm.

2.5.2.1.2. Largo: 4.3 mm.

2.5.2.1.3. Espaciado: 2.75 mm entre ambas puntas

3. Precargado con 10 fijadores bioabsorbibles.

4. Estéril.

5. Libre de látex.

6. Libre de DEHP.

7. De un solo uso.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LA CANTIDAD DE DISPOSITIVOS QUE REQUIERA.

Observaciones Sugeridas para el Pliego de Cargos:

1. Traer impreso y visible: fecha de expiración, número de lote, país de origen, marca de fábrica.

2. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

RETRACTOR QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍAS ABDOMINALES ABIERTAS, formulario 23119

Descripción: Para la exposición de estructuras profundas y retroperitoneales en cavidad abdominal, sin necesidad de postes ni fijación a la mesa quirúrgica.

Especificaciones Técnicas:

1. Diseño ergonómico que se adapta a la pared abdominal, de montaje fácil y rápido.

2. Marco de titanio de alta resistencia compuesto de:

2.1. Dos (2) arcos modulares ajustables unidireccionalmente al tamaño del espacio abdominal.

2.2. Cuatro (4) separadores de tejido (manos libres)

2.2.1. 100 % de titanio.

2.2.2. Con sistema de anclaje para evitar la rotación involuntaria.

2.2.3. Con anillos para ajuste de altura.

2.3. Cuatro (4) valvas retractoras (manos libres).

2.3.1. 100% de acero inoxidable.

2.3.2. Con o sin luz Led desechable.

2.3.3. Pieza para colocación de la luz Led.

2.3.4. Tamaño: 5 cm x 7 .6 cm (2” x 3”)

3. Reutilizable

4. Esterilizable a vapor.

La unidad ejecutora podrá solicitar los separadores de tejido, las valvas retractoras, la luz led y la pieza para colocación de la luz led con la misma ficha técnica.

Observaciones Sugeridas para el Pliego de Cargos:

1. Traer impreso y visible: fecha de expiración, número de lote, país de origen, marca de fábrica.

2. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.