
BANDEJA PARA CIRUGIA TRANSFENOIDAL, formulario 10798
Descripción: Instrumental para Cirugía Transfenoidal de Tumores Situados u otras lesiones situados a nivel de la Silla Turca.
Especificaciones:

1. Juego de Curetas Transfenoidal estilo Bayoneta de 9 3/4" (248mm) de longitud que incluye: 

1.1. Una (1) Cureta angulada hacia arriba de 3mm.

1.2. Una (1) Cureta angulada hacia arriba de 90º de 5mm.

1.3. Una (1) Cureta angulada hacia abajo de 90º de 3mm.

1.4. Una (1) Cureta angulada hacia abajo de 90º de 5mm.

1.5. Una (1) Cureta angulada hacia la derecha de 45º de 3mm.

1.6. Una (1) Cureta angulada hacia  la derecha de 45º de 5mm.

1.7. Una (1) Cureta angulada hacia arriba de 45º de 3mm.

1.8. Una (1) Cureta angulada hacia arriba de 45º de 5mm.

1.9. Una (1) Cureta angulada hacia abajo de 45º de 3mm.

1.10 Una (1) Cureta angulada hacia abajo de 45º de 5mm.

1.11 Una (1) Bandeja para esterilización de Curetas Transfenoidal

2. Un (1) Disector angulado hacia arriba de 9 3/4" (248mm) de longitud.

3. Un (1) Disector angulado hacia abajo de 9 3/4" (248mm) de longitud.

4. Un (1) Micro enucleador izquierdo tipo bayoneta de 9 3/4" (248mm) de longitud.

5. Un (1) Micro enucleador derecho tipo bayoneta de 9 3/4" (248mm) de longitud.

6. Un (1) Enucleador estándar izquierdo tipo bayoneta de 9 3/4" (248mm) de longitud.

7. Un (1) Enucleador estándar derecho tipo bayoneta de 9 3/4" (248mm) de longitud.

8. Un (1) Mango de bisturí vertical tipo bayoneta de 9 3/4" (248mm) de longitud.

9. Un (1) Mango de bisturí lateral tipo bayoneta de 9 3/4" (248mm) de longitud.

10. Un (1) Mango de bisturí Nº3 de 4 7/8" (125mm).

11. Un (1) Mango de bisturí Nº7 de 6 1/2" (162mm)

12. Una (1) Cuchilla giratoria tipo ballenger de 8 1/4" (212mm), recta, de 3mm.

13. Una (1) Cuchilla giratoria tipo ballenger de 8 1/4" (212mm), recta de 4mm.

14. Una (1) Cuchilla giratoria tipo ballenger de 8 1/4" (212mm), recta de 5mm

15. Una (1) Cuchilla giratoria tipo ballenger de 8" (202mm), estilo bayoneta, de 3mm

16. Una (1) Cuchilla giratoria tipo ballenger de 8" (202mm), estilo bayoneta, de 5mm.

17. Un (1) Retractor tipo rollet de 5 1/4" (132mm), cuatro puntas afiladas y 6mm de ancho.

18. Un (1) Retractor tipo senn de 6 1/4" (160mm), tres puntas afiladas, doble final de 3/4" x 1/4" (19mm x 6.3mm), ancho de 8mm.

19. Un (1) Especulo transfenoidal de 2 3/4" (70mm) opaco, que no refleje la luz.

20. Un (1) Especulo transfenoidal de 3 1/8" (80mm) opaco, que no refleje la luz.

21. Un (1) Especulo transfenoidal de 3 9/6" (90mm) opaco, que no refleje la luz.

22. Un (1) Especulo nasal tipo vienna de 5 3/8" (136mm), grande con hojas de 33mm.

23. Un (1) Especulo de septum tipo lillian de 5 3/8" (136mm), hojas de 50mm.

24. Un (1) Especulo de septum tipo lillian de 5 3/4" (145mm), hojas de 65.5mm.

25. Un (1) Especulo de septum tipo killian de 5 7/8" (148mm), hojas de 76.5mm.

26. Un (1) Elevador de periostio tipo adson de 6 3/4" (170mm), curvo, semi-afilado, (6.5mm) de ancho.

27. Un (1) Gancho de dura tipo krayenbuehl de 7 1/4" (185mm), angulado a la derecha.

28. Un (1) Retractor de descompresión tipo cuching de 8 3/4" (220mm), ancho de la hoja 12mm.

29. Una (1) Tijera tipo mayo de carburo tugsteno de 6 3/4" (171mm), curva.

30. Una (1) Tijera tipo mayo de carburo tugsteno de 6 3/4" (171mm), recta.

31. Una (1) Tijera tipo metzembaum de carburo tugsteno de 7" (179mm), curva.

32. Una (1) Tijera tipo metzembaum-lahey de carburo de 5 3/4" (145mm), curva.

33. Una (1) Pinza para septum tipo jansen-middleton de 7 3/4" (197mm), copa de mandíbula 3.6mm x 16mm.

34. Una (1) Micro tijera tipo decker 6" (153mm), recta.

35. Una (1) Micro tijera mango anillado de 5 1/2" (140mm), recta, roma de 8mm.

36. Una (1) Micro tijera mango anillado de 5 1/2" (140mm), curva a la izquierda, roma de 8mm.

37. Una (1) Pinza bipolar bayoneta estilo harddy de 8 1/2" (216mm), punta de 0.7mm. Eliminar Punto
38. Una (1) Pinza bipolar bayoneta estilo tipo scoville 7 3/4" (197mm), punta de 1.0mm. Eliminar punto
39. Un (1) Cordón bipolar de 10 pies.

40. Una (1) Bandeja de fondo perforado con tapa de 23" x 11" (585mm x 280mm) y altura de 5 1/3" (136mm).
Una ( 1) Bandeja de fondo perforado con tapa de 23" x 11" (585mm x 280mm) y altura de 5 1/3" (136mm). 
41. Una (1) Canasta perforada de 21 1/3" x 10" (538mm x 252 mm) y altura de 3" (76mm).

LOS COMPONENTES DE LA BANDEJA SE PUEDEN ADQUIRIR POR SEPARADO CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.
Observaciones sugeridas para el pliego de cargo:

1. Garantía mínima de cinco (5) años


2. Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

3.Traer impreso y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

4.Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.
Tipo de producto: Material e Insumos Medicoquirúrgicos- Dispositivos Médicos
Clase de riesgo: A
Nivel de atención: 3
CT o CVT: Si

Especialidad: Neurocirugía
Presentación: Por unidad
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