
EQUIPO PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS CITOLÓGICAS EN BASE LÍQUIDA, formulario: 24067

Descripción: Sistema semiautomatizado para el procesamiento de muestras citológicas en base líquida de cérvix uterino, aspirados con aguja fina y fluidos corporales, para producir laminillas en monocapa listas para teñir, para diagnóstico citopatológico.

Especificaciones técnicas: 

1. Equipo compacto: No más de 100 cm x 75 cm x 65 cm, o su equivalente volumétrico en ml o cm3. 
2. Equipo liviano: No más de 100 Kg. 
3. Tecnología: Filtración y/o centrifugación, con capacidad de transferencia eficaz de una monocapa celular a la laminilla portaobjeto, adecuada para tinción y diagnóstico citopatológico de muestras en fase líquida ginecológicas (muestras exfoliativas del cérvix uterino) y muestras en fase líquida no-ginecológicas (muestras por aspiración con aguja fina, otras muestras exfoliativas no-ginecológicas broncoscópicas, piel, etc) y muestras de líquidos corporales (peritoneal, pleural, pericárdico, secreciones, etc).  
4. Capacidad: Para procesar una o más muestras a la vez. 
5. Rendimiento: No menos de 18 muestras por hora.
6. Inferfaz con el usuariuo en el propio equipo (que no requiera PC externa), con teclado y/o botones y/o mouse y/o pantalla táctil; con software integrado. 
7. Capacidad para funcionar a temperatura ambiental estándar y de laboratorio con aire acondicionado: entre 5°C y 40°C. 
8. Capacidad para funcionar en el entorno eléctrico de corriente alterna (AC) entre 100 y 240 voltios, entre 50 y 60 Hz. El fabricante debe especificar cláramente los requerimientos de protección eléctrica del equipo (UPS) y el tiempo mínimo de bateria requerido. 
9. La laminilla obtenida debe ser compatible para realizar pruebas moleculares, de histoquímica e inmunohistoquímica. 

CONSUMIBLES: 
1. Recipientes con preservante para muestras ginecológicas con cepillo endocervical. 
2. Recipientes con preservante para muestras no-ginecológicas. 
3. Solución lítica (para eliminar eritrocitos). 
4. Solución mucolítica (para disolver mucina). 
5. Diluyente para uso general. 
6. Todos los filtros y/o membranas requeridos por el equipo, para producir efectivamente laminillas para diagnóstico, según la naturaleza de la muestra (ginecológica y no-ginecológica). 
7. Laminillas adecuadas para usar con el equipo. 
8. Tubos, viales, cápsulas o recipientes requeridos para cargar la muestra al equipo, de ser necesarios, y para el preprocesamiento, de ser necesarios. 
9. Kits para tinciones con hematoxilina/eosina, Papanicolaou y otras. 

ACCESORIOS: 
1. Módulo para tinción automática de laminillas, compatible con el equipo y las laminillas, acoplado o no acoplado al equipo.
2. Módulo para montaje de lámina cubreobjeto con resina de montaje estándar de laboratorio de histo/citopatología. 
3. Centrífugas específicas para los tubos, viales, cápsulas o recipientes requeridos para el pre-procesamiento, de ser necesario. 
4. Otros accesorios ofrecidos como valor agregado por los fabricantes, de interés para la unidad solicitante.


Observaciones para el pliego de cargo: 

1. Garantía de un (1) año mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de instalación y aceptación a satisfacción. 
2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español, al momento de la entrega del equipo. 
3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos al momento de la entrega del equipo.
4.  Programa de mantenimiento preventivo que se brindará cada seis (6) meses. Mantenimiento correctivo cuando lo solicite la unidad ejecutora, durante el periodo de garantía y prorrogable.
5. Entrenamiento al personal de laboratorio y técnico. Actualizaciones, cuando sea necesario.
6. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo y no reconstruido.



Tipo de producto: Equipo y mobiliario de Laboratorio - Dispositivo Médico
Nivel de atención: 3
Registro sanitario: Si
Clase de riesgo: A
Presentación: Por unidad



HST/LAB/nr/25-08-2026                                Página 1 | 1

