
· Ficha técnica 48000 de la BOMBA DE INFUSION CONTINUA AMBULATORIA DE ANALGESICO (10842)

Descripción: Bomba de infusión continua ambulatoria de analgésico, dosis activada por el paciente con intervalo en horas o minutos, o bolos activados por el personal clínico de 0 a 20mñ. 0 a 99.5mg/Hr. dosis o demanda / Hr. de 0 a 12 Hr Programación de la concentración del medicamento mg./ml con detector de aire en la línea y detector de presión. Alarmas audibles y visibles. Niveles de programación o bloqueo, volumen de purgado del cassette es de 1.6ml. capas de infundir vía venosas, intraarterial, subcutánea, intraperitoneal, epidural e intratecal fuente ALIMENTACION: baterías alcalinas.

Especificaciones: 

Niveles de programación o bloqueo, volumen de purgado del cassette entrte 0.1 ml a 10 ml. Capaz de infundir vía venosas, intra arterial, subcutánea, intraperitoneal, epidural e intratecal

Observaciones: 

1. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad (ISO 9001. CE).

2.  Garantía no menor de seis meses.

3.  Manual de operación, mantenimiento, calibración y funcionamiento en español.

· Ficha técnica 47999 del EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE 60” DE LONGITUD DE LA BOMBA CADD LEGACY PCA (formulario 10843)

EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE 60 “ A 130"  DE LONGITUD DE LA BOMBA CADD LEGACY PCA
Descripción: VALVULA ANTI SIFONICA, LLAVE DE CIERRE Y CONECTOR DE ROSCA

Especificaciones: 

Observaciones: 
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