BANDEJA DE CLIPS DE ANEURISMAS TEMPORALES Y PERMANENTES YASARGIL CON APLICADORES (formulario 24186)

Descripción: 

Especificaciones: 

1. Pinzas aplicadoras de clips Yasargil, mini, violeta, con forma de bayoneta, rectas, 220 mm (8 3/4"), longitud de trabajo: 90 mm, para usar con mini clips de titanio. 

2. Pinzas aplicadoras de clips Yasargil, estándar, azules, con forma de bayoneta, rectas, 220 mm (8 3/4"), de trabajo. Longitud: 90 mm, para usar con clips estándar de titanio. 

3. Pinzas aplicadoras de clips Yasargil, negras, de punta estrecha, con forma de bayoneta, rectas, 220 mm (8 3/4"), longitud de trabajo: 90 mm, para usar con miniclips de titanio. 

4. Pinzas aplicadoras de clips Yasargil, negras, de punta estrecha, con forma de bayoneta, rectas, 220 mm (8 3/4"), longitud de trabajo: 90 mm, compatibles con clips estándar de titanio. 

5. Pinzas aplicadoras de clips Yasargil, negras, con forma de bayoneta, patrón estrecho, 220 mm (8 3/4"), longitud de trabajo: 90 mm, para usar con miniclips de titanio. 

6. Pinzas aplicadoras de clips Yasargil, negras, de punta estrecha, con forma de bayoneta, anguladas hacia arriba a 15°, 220 mm (8 3/4"), longitud de trabajo: 90 mm, para usar con miniclips de titanio.

 7. Pinzas aplicadoras de clips Yasargil, negras, de punta estrecha, con forma de bayoneta, 220 mm (8 3/4"), longitud de trabajo: 90 mm, compatibles con clips estándar de titanio. 

8. Pinzas aplicadoras de clips Yasargil XS, mini, rectas, 250 mm (9 3/4"), longitud de trabajo: 110 mm, forma de bayoneta. 

9. Pinzas aplicadoras de clips Yasargil XS, estándar, rectas, 250 mm ® (9 3/4"), longitud de trabajo: 110 mm, forma de bayoneta. 

10. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, temporal, recto, aleación de titanio, fenestrado, Ø 3,5 mm, 18,40 mm, longitud de las mandíbulas: 4 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, abierto, Ancho: 7,4 mm, fuerza de cierre: 1,08 N/110 g, estéril. 11. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, permanente, recto, aleación de titanio, fenestrado, Ø 3,5 mm, 18,40 mm, longitud de las mandíbulas: 4 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, abierto .Ancho: 7,4 mm, fuerza de cierre: 1,47 N/150 g, estéril. 12. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, temporal, recto, aleación de titanio, fenestrado, Ø 3,5 mm, 20,40 mm, longitud de las mandíbulas: 6 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, abierto .Ancho: 7,4 mm, fuerza de cierre: 1,08 N/110 g, estéril. 13. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, permanente, recto, aleación de titanio, fenestrado, Ø 3,5 mm, 20,40 mm,longitud de las mandíbulas: 6 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, abierto, Ancho: 7,4 mm, fuerza de cierre: 1,47 N/150 g, estéril. 14. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, temporal, angulado, 45°, aleación de titanio, 18,60 mm, longitud de las mandíbulas: 8 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho abierto: 6,2 mm, fuerza de cierre: 1,08 N/110 g, estéril.

 15. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, permanente, angulado, 45°, aleación de titanio, 18,60 mm, longitud de las mandíbulas: 8 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 6,2 mm, fuerza de cierre: 1,96 N/200 g, estéril.

16. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, temporal, angulado, 50°, aleación de titanio, 21,10 mm, longitud de las mandíbulas: 10,60 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 7,8 mm, fuerza de cierre: 1,08 N/110 g, estéril.

 17. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, permanente, angulado, 50°, aleación de titanio, 21,10 mm, longitud de las mandíbulas:10,60 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 7,8 mm, fuerza de cierre: 1,96 N/200 g, estéril.

 18. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, temporal, recto, aleación de titanio, fenestrado, Ø 5 mm, 22 mm, longitud de las mandíbulas: 6 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 7,9 mm, fuerza de cierre: 1,08 N/110 g, estéril. 

19. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, permanente, recto, aleación de titanio, fenestrado, Ø 5 mm, 22 mm, longitud de las mandíbulas: 6 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 7,9 mm, fuerza de cierre: 1,47 N/150 g, estéril. 

20. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, temporal, recto, aleación de titanio, fenestrado, Ø 5 mm, 25 mm, longitud de las mandíbulas: 9 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 9,1 mm, fuerza de cierre: 1,08 N/110 g, estéril. 

21. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, permanente, recto, aleación de titanio, fenestrado, Ø 5 mm, 25 mm, longitud de las mandíbulas: 9 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 9,1 mm, fuerza de cierre: 1,47 N/150 g, estéril. 

22. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, temporal, angulado, 90°, aleación de titanio, fenestrado, Ø 5 mm, 16 mm, mandíbula, longitud: 7,50 mm, ancho de mandíbula: 1,35 mm, ancho de apertura: 5,5 mm,fuerza de cierre: 1,08 N/110 g, estéril. 

23. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, temporal, angulado, 90°, aleación de titanio, fenestrado, Ø 5 mm, 16 mm, mandíbula, longitud: 7,50 mm, ancho de mandíbula: 1,35 mm, ancho de apertura: 5,5 mm, fuerza de cierre: 1,08 N/110 g, estéril. 

24. Clip para aneurisma Yasargil, mini, temporal, recto, aleación de titanio, 13,20 mm, longitud de las mandíbulas: 5 mm, ancho de las mandíbulas: 0,50 mm, ancho de apertura: 4 mm, fuerza de cierre: 0,69 N/70 g, estéril. 

25. Clip para aneurisma Yasargil, mini, permanente, recto, aleación de titanio, 13,20 mm, longitud de las mandíbulas: 5 mm, ancho de las mandíbulas: 0,95 mm, ancho de apertura: 4 mm, fuerza de cierre: 1,08 N/110 g, estéril. 

26. Clip para aneurisma Yasargil, mini, temporal, curvo, aleación de titanio, 12,80 mm, longitud de la mandíbula: 4,70 mm, ancho de la mandíbula: 0,50 mm, ancho abierto: 3,8 mm, fuerza de cierre: 0,69 N/70 g, estéril. 

27. Clip para aneurisma Yasargil, mini, permanente, curvo, aleación de titanio, 12,80 mm, longitud de las mandíbulas: 4,70 mm, ancho de las mandíbulas: 0,95 mm, ancho abierto: 3,8 mm, fuerza de cierre: 1,08 N/110 g, estéril. 

28. Clip para aneurisma Yasargil, mini, temporal, recto, aleación de titanio, 13,20 mm, longitud de las mandíbulas: 5 mm, ancho de las mandíbulas: 0,95 mm, ancho de apertura: 4 mm, fuerza de cierre: 0,69 N/70 g, estéril. 

29. Clip para aneurisma Yasargil, mini, permanente, recto, aleación de titanio, 13,20 mm, longitud de las mandíbulas: 5 mm, ancho de las mandíbulas: 0,95 mm, ancho de apertura: 4 mm, fuerza de cierre: 1,08 N/110 g, estéril. 

30. Clip para aneurisma Yasargil, mini, temporal, angulado lateralmente, aleación de titanio, 15,10 mm, longitud de la mandíbula: 5 mm, ancho de la mandíbula: 0,95 mm, ancho abierto: 3,5 mm, fuerza de cierre: 0,69 N/70 g, estéril. 

31. Clip para aneurisma Yasargil, mini, permanente, angulado lateralmente, aleación de titanio, 15,10 mm, longitud de las mandíbulas: 5 mm, ancho de las mandíbulas: 0,95 mm, ancho abierto: 3,5 mm, fuerza de cierre: 1,08 N/110 g, estéril.

 32. Clip para aneurisma Yasargil, mini, temporal, recto, aleación de titanio, 15,20 mm, longitud de las mandíbulas: 7 mm, ancho de las mandíbulas: 0,95 mm, ancho de apertura: 4,6 mm, fuerza de cierre: 0,69 N/70 g, estéril. 

33. Clip para aneurisma Yasargil, mini, permanente, recto, aleación de titanio, 15,20 mm, longitud de las mandíbulas: 7 mm, ancho de las mandíbulas: 0,95 mm, ancho de apertura: 4,6 mm, fuerza de cierre: 1,08 N/110 g, estéril.

 34. Clip para aneurisma Yasargil, mini, temporal, curvo, aleación de titanio, 14,80 mm, longitud de las mandíbulas: 6,60 mm, ancho de las mandíbulas: 0,95 mm, ancho abierto: 4,4 mm, fuerza de cierre: 0,69 N/70 g, estéril. 

35. Clip para aneurisma Yasargil, mini, permanente, curvo, aleación de titanio, 14,80 mm, longitud de las mandíbulas: 6,60 mm, ancho de las mandíbulas: 0,95 mm, ancho abierto: 4,4 mm, fuerza de cierre: 1,08 N/110 g, estéril. 

36. Clip para aneurisma Yasargil, mini, temporal, curvo, aleación de titanio, 13,20 mm, longitud de las mandíbulas: 5 mm, ancho de las mandíbulas: 0,95 mm, ancho de apertura: 4 mm, fuerza de cierre: 0,69 N/70 g, estéril. 

37. Clip para aneurisma Yasargil, mini, permanente, curvo, aleación de titanio, 13,20 mm, longitud de las mandíbulas: 5 mm, ancho de las mandíbulas: 0,95 mm, ancho de apertura: 4 mm, fuerza de cierre: 1,08 N/110 g, estéril.

 38. Clip para aneurisma Yasargil, mini, temporal, tipo bayoneta, aleación de titanio, 19,60 mm, longitud de las mandíbulas: 7 mm, ancho de las mandíbulas: 0,95 mm, ancho de apertura: 5,7 mm, fuerza de cierre: 0,69 N/70 g, estéril.

39. Clip para aneurisma Yasargil, mini, permanente, tipo bayoneta, aleación de titanio, 19,60 mm, longitud de las mandíbulas: 7 mm, ancho de las mandíbulas: 0,95 mm, ancho de apertura: 5,7 mm, fuerza de cierre: 1,08 N/110 g, estéril.

40. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, temporal, recto, aleación de titanio, 17,60 mm, longitud de las mandíbulas: 7 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 6,2 mm, fuerza de cierre: 1,08 N/110 g, estéril. 

41. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, permanente, recto, aleación de titanio, 17,60 mm, longitud de las mandíbulas: 7 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 6,2 mm, fuerza de cierre: 1,47 N/150 g, estéril. 

42. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, temporal, angulado lateralmente, aleación de titanio, 18,20 mm, longitud de las mandíbulas: 7 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 5,7 mm, fuerza de cierre: 0,88 N/90 g, estéril. 

43. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, permanente, angulado lateralmente, aleación de titanio, 18,20 mm, longitud de las mandíbulas: 7 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 5,7 mm, fuerza de cierre: 1,96 N/200 g, estéril. 

44. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, temporal, tipo bayoneta, aleación de titanio, 23,20 mm, longitud de las mandíbulas: 7 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 7,9 mm, fuerza de cierre: 0,88 N/90 g, estéril.

 45. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, permanente, tipo bayoneta, aleación de titanio, 23,20 mm, longitud de las mandíbulas: 7 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 7,9 mm, fuerza de cierre: 1,96 N/200 g, estéril.

 46. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, temporal, recto, aleación de titanio, 19,60 mm, longitud de las mandíbulas: 9 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 7 mm, fuerza de cierre: 0,88 N/90 g, estéril. 

47. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, permanente, recto, aleación de titanio, 19,60 mm, longitud de las mandíbulas: 9 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 7 mm, fuerza de cierre: 1,77 N/180 g, estéril. 

48. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, temporal, curvo, aleación de titanio, 18,90 mm, longitud de las mandíbulas: 8,30 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho abierto: 6,8 mm, fuerza de cierre: 0,88 N/90 g, estéril. 

49. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, permanente, curvado lateralmente, aleación de titanio, 18,90 mm, longitud de las mandíbulas: 8,30 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 6,8 mm, fuerza de cierre: 1,77 N/180 g, estéril. 

50. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, temporal, curvo, aleación de titanio, 17 mm, longitud de las mandíbulas: 6,40 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 6,1 mm, fuerza de cierre: 1,08 N/110 g, estéril. 

51. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, temporal, tipo bayoneta, aleación de titanio, 25,20 mm, longitud de las mandíbulas: 9 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 8,7 mm, fuerza de cierre: 0,88 N/90 g, estéril.

 52. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, permanente, tipo bayoneta, aleación de titanio, 25,20 mm, longitud de las mandíbulas: 9 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 8,7 mm, fuerza de cierre: 1,96 N/200 g, estéril. 

53. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, permanente, tipo bayoneta, aleación de titanio, 25,20 mm, longitud de las mandíbulas: 9 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 8,7 mm, fuerza de cierre: 1,96 N/200 g, estéril.

 54. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, temporal, tipo bayoneta, aleación de titanio, 28,10 mm, longitud de las mandíbulas: 12 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho abierto: 10,2 mm, fuerza de cierre: 0,88 N/90 g, estéril.

 55. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, permanente, tipo bayoneta, aleación de titanio, 28,10 mm, longitud de las mandíbulas: 12 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho abierto: 10,2 mm, fuerza de cierre: 1,96 N/200 g, estéril.

 56. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, temporal, recto, aleación de titanio, 21,60 mm, longitud de las mandíbulas: 11 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 7,8 mm, fuerza de cierre: 0,88 N/90 g, estéril.

 57. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, permanente, recto, aleación de titanio, 21,60 mm, longitud de las mandíbulas: 11 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 7,8 mm, fuerza de cierre: 1,77 N/180 g, estéril. 

58. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, temporal, curvo, aleación de titanio, 20,80 mm, longitud de la mandíbula: 10,20 mm, ancho de la mandíbula: 1,35 mm, ancho abierto: 7,5 mm, fuerza de cierre: 0,88 N/90 g, estéril.

 59. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, permanente, curvo, aleación de titanio, 20,80 mm, longitud de las mandíbulas: 10,20 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 7,5 mm, fuerza de cierre: 1,77 N/180 g, estéril. 

60. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, temporal, curvo, aleación de titanio, 18,60 mm, longitud de las mandíbulas: 8 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 6,5 mm, fuerza de cierre: 1,08 N/110 g, estéril.

 61. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, permanente, curvo, aleación de titanio, 18,60 mm, longitud de las mandíbulas: 8 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 6,5 mm, fuerza de cierre: 1,77 N/180 g, estéril. 

62. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, temporal, recto, aleación de titanio, 25,60 mm, longitud de las mandíbulas: 15 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 9,2 mm, fuerza de cierre: 0,88 N/90 g, estéril.

63. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, permanente, recto, aleación de titanio, 25,60 mm, longitud de las mandíbulas: 15 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 9,2 mm, fuerza de cierre: 1,96 N/200 g, estéril.

 64. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, temporal, curvo, aleación de titanio, 25,90 mm, longitud de las mandíbulas: 15,30 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho abierto: 9,8 mm, fuerza de cierre: 1,08 N/110 g, estéril.

 65. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, permanente, curvo, aleación de titanio, 25,90 mm, longitud de las mandíbulas: 15,30 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 9,8 mm, fuerza de cierre: 1,77 N/180 g, estéril. 

66. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, temporal, recto, aleación de titanio, 30,60 mm, longitud de las mandíbulas: 20 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 11,4 mm, fuerza de cierre: 1,08 N/110 g, estéril. 

67. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, permanente, recto, aleación de titanio, 30,60 mm, longitud de las mandíbulas: 20 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 11,4 mm, fuerza de cierre: 1,96 N/200 g, estéril.

 68. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, temporal, angulado, 90°, aleación de titanio, 14,70 mm, longitud de las mandíbulas: 7 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho abierto: 4,5 mm, fuerza de cierre: 1,28 N/130 g, estéril. 

69. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, permanente, angulado, 90°, aleación de titanio, 14,70 mm, longitud de las mandíbulas: 7 mm, ancho de las mandíbulas: 1,35 mm, ancho de apertura: 4,5 mm, fuerza de cierre: 1,96 N/200 g, estéril. 

70. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, permanente, en forma de T, angulado a 90°, aleación de titanio, fenestrado, Ø 5 mm, 16 mm, longitud de las mandíbulas: 9 mm, ancho de las mandíbulas: 1,55 mm, abierto. Ancho: 5,5 mm, fuerza de cierre: 1,47 N/150 g, estéril. 

71. Clip para aneurisma Yasargil, de resfuerzo estandar permanente, 90°, aleación de titanio, 14,10mm, longitud de la mandíbula: 3,60mm, ancho de la mandíbula:1,35mm, ancho de apertura: 4,5mm, fuerza de cierre: 1,96mm, N/200g, estéril.

 72. Clip para aneurisma Yasargil, estándar, permanente, en forma de T, angulado a 90°, aleación de titanio, fenestrado, Ø 5 mm, 16 mm, longitud de las mandíbulas: 9 mm, ancho de las mandíbulas: 1,55 mm, abierto. Ancho: 5,5 mm, fuerza de cierre: 1,47 N/150 g, estéril.

 73. 34 placas de identificación para clips permanentes y temporales con medidas para cada clip, material de peek autoclavable.

 74. Bandeja de almacenamiento Yasargil, grande, longitud exterior: 242 mm de ancho exterior: 237 mm, altura exterior: 38 mm, acero inoxidable, para usar con clips para aneurismas.

 75. Estante de almacenamiento con tapa, 410 mm de largo, 257 mm de ancho se utiliza con aplicadores de clip.

Observaciones: 

1. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad. 

2. Estéril, numero de lote, fecha de vencimiento visible,
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