LÍNEA ENDOVASCULAR DE USO PROLONGADO PARA MICRO-ACCESOS (formulario 24155)
Descripción: Este dispositivo permite la administración continua, segura y confluente de terapias intravenosas a largo plazo en pacientes neonatales, lactantes y pediátricos que requieren tratamiento parenteral prolongado.

Especificaciones:

Compuesto de:

 1. Línea Central 

       1.1. 100% de Poliuretano (PU) grado médico.

       1.2. Con marcación en centímetros y punta marcada 

       1.3. Tubo de Poliuretano (PU)

           1.3.1. 1 o más tubos

           1.3.2. Con indicador visual de calibre

           1.3.3. Con clamp en cada tubo 

           1.3.4. Conector macho luer lock

      1.4. Presentaciones: 

           1.4.1. Simple lumen 

              1.4.1.1. Calibre: 1 Fr 

                  1.4.1.1.1. Diámetro externo: 0.40 mm

                  1.4.1.1.2. Diámetro interno: 0.20 mm 

                  1.4.1.1.3. Longitud: 15, 20 y 30cm 

                  1.4.1.1.4. Con o sin introductor pelable 

                  1.4.1.1.5. Con o sin estabilizador subcutáneo con anclas de nitinol

              1.4.1.2. Calibre: 2 Fr

                               1.4.1.2.1. Diámetro externo:0.62 mm 
                               1.4.1.2.2. Diámetro interno: 0.30 mm 

                 1.4.1.2.3. Longitud: 15, 20, 30 y 50 cm
                 1.4.1.2.4. Con o sin introductor pelable.
                 1.4.1.2.5. Con o sin estabilizador subcutáneo con anclas de nitinol 
             1.4.1.3. Calibre: 3 Fr

                1.4.1.3.1. Diámetro externo: 1.00 mm 
                1.4.1.3.2. Diámetro interno: 0.50 mm 
                1.4.1.3.3. Longitud: 15, 30 y 60 cm 
                1.4.1.3.4. Con o sin introductor pelable 
                1.4.1.3.5. Con o sin estabilizador subcutáneo con anclas de nitinol 
           1.4.1.4. Calibre: 4 Fr 
               1.4.1.4.1. Diámetro externo: 1.35 mm
               1.4.1.4.2. Diámetro interno: 0.80 mm 
               1.4.1.4.3. Longitud: 30 y 60 cm 
               1.4.1.4.4. Con o sin introductor pelable 
               1.4.1.4.5. Con o sin estabilizador subcutáneo con anclas de nitinol
            1.4.1.5. Calibre: 5 Fr
               1.4.1.5.1. Diámetro externo: 1.65 mm 
               1.4.1.5.2. Diámetro interno: 1.05 mm 
               1.4.1.5.3. Longitud: 60 cm 
               1.4.1.5.4. Con o sin introductor pelable
               1.4.1.5.5. Con o sin estabilizador subcutáneo con anclas de nitinol 
        1.4.2. Doble lumen 
            1.4.2.1. Calibre: 2 Fr 
               1.4.2.1.1. Diámetro externo: 0.64 mm
               1.4.2.1.2. Diámetro interno: 0.20 mm
               1.4.2.1.3. Longitud: 20, 30 y 50 cm
               1.4.2.1.4. Con o sin introductor pelable
               1.4.2.1.5. Con o sin estabilizador subcutáneo con anclas de nitinol 
            1.4.2.2. Calibre 3 Fr
               1.4.2.2.1. Diámetro externo: 0.95 mm 
               1.4.2.2.2. Diámetro interno: 0.30 mm 
               1.4.2.2.3. Longitud: 50 cm 
               1.4.2.2.4. Con o sin introductor pelable 
              1.4.2.2.5. Con o sin estabilizador subcutáneo con anclas de nitinol
           1.4.2.3. Calibre 4 Fr 
              1.4.2.3.1. Diámetro externo: 1.40 mm 
              1.4.2.3.2. Diámetro interno: 0.40 mm
              1.4.2.3.3. Longitud: 60 cm
              1.4.2.3.4. Con o sin introductor pelable 
              1.4.2.3.5. Con o sin estabilizador subcutáneo con anclas de nitinol 
   2. Uno (1) o dos (2) conectores libres de aguja 
      2.1. Presión Neutra 
      2.2. Tabique dividido 
      2.3. Peso de 1 g o menor 
  3. Pinza introductora de acero inoxidable
  4. Lazo hemostático de silicona plana 
  5. Cinta métrica desechable.
  6. Estéril 
  7. Libre de látex 
  8. De un solo uso

Observaciones:

1. Traer impreso y visible: número de lote visible y vigente, país de origen, marca de fábrica. 
2. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de calidad y comercialización.
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