Ficha técnica 100994 EQUIPO PORTATIL NO INVASIVO PARA DETECTAR HEMATOMAS INTRACRANEALES DE MONITORIZACION HEMODINAMICA MODULAR AVANZADA (formulario 10457) 

Descripción: Para detectar hematomas intracraneales.
Especificaciones:

1. Con Capacidad de detectar la hemoglobina por espectroscopia.

          Con Capacidad de detectar la hemoglobina mediante espectroscopia con infrarrojo cercano (NIRS)

2. El equipo debe detectar hematomas igual y mayor de 3.5 cc, y a menor de 2.5 cm de profundidad desde la superficie del cerebro. 

3. Con asistente personal digital (PDA) y un sensor los cuales se comuniquen vía bluetooth.

         Con asistente personal digital (PDA) y un sensor los cuales se comuniquen vía bluetooth o con   pantalla y lector integrado.

4. Batería recargable de NiHM y opción de uso de baterías desechables AA

ACCESORIOS:

1. Cobertores desechables. 
    Sin consumibles.

CONSUMIBLE:

1. Cobertores desechables 

Instalación: NO

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

1.
Garantía de tres (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2.
Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.

3.
Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

4.
Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

5.
Brindar entrenamiento de operación de 16 horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

6.
Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 4 horas mínimo, al personal técnico de Biomédica.
7.
Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

8.
Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.
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